nd = logspace(5,10)

n=nd;

ni=1.52e10;

ni\_sq=ni\*ni;

p=ni\_sq./nd;

semilogx(nd,p,'b')

title('Resitivity vs Temperature')

xlabel('Temperature')

ylabel('Resistivity')